**N3**

**Т-26,**

**Легкий танк.**



**Советский легкий танк Т-26**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Разработан****Выпускался****Состоял на вооружении****Участвовал в боях** **ТАКТИКО- ТЕХНИЧЕСКАЯ****Масса**, т.**Экипаж**, чел.**Габариты** (длина, ширина, высота), мм.**Вооружение****Броневая защита**, мм.**Мощность двигателя**, л.с.**Скорость** макс., км./час**Запас хода по шоссе**, км.**Преодоление водных преград**  | в 1938 году, КБ завода 174серийно с 1938 по 1940 гг.СССРВеликой Отечественной войне**ХАРАКТЕРИСТИКА**10,2534620 Х 2445 Х 2330Пушка калибра 45 мм.,Пулемет калибра 7, 62 мм.159530240вброд глубиной до 0,8 м.  | **ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ****База** - танк Т-26 образца 1933 года.**Общая компоновка** - силовая установка размещена в кормовой части корпуса.**Вооружение** - конструкция затвора пушки допускала стрельбу с боеприпасами с электрокапсульной втулкой, прицел перископический ПТ-1 и телескопический ТОП-1**Защита** - клепанный корпус из броневых катаных листов, имеет коробчатое сечение.**Шасси** - карбюраторный 4-х цилиндровый двигатель с горизонтальным расположением цилиндров,  воздушного охлаждения.  |

**Другие виды**

